BOOT区bin文件:GM15_GA15_BOOT_102.bin(版本102)
APP区bin文件:如下更新(版本1800)

日期:2023/10/23            固件:GA15_V1.0_10_23.bin
	1.在AR18基础上移植GA73上位机代码，能运行

日期:2023/10/23            固件:GA15_V1.1_10_23.bin
	1.增加自定义按键（左边手柄为M1，键码为0x10,右边手柄为M2，键码为0x10）逻辑
	2.键鼠模式下底层增加键盘鼠标改键，默认原始按键值跟AR18原始值相同，其他按键为键盘字母
	  未写上位机调试接口，且值未保存flash

日期:2023/11/17           APP： 固件:GA15_V2.0_11_17.bin
	1.马达震感增强
	2.键鼠模式下改回跟AR18一样
	3.自定义按键键码(第八字节)左右都为0x40;M1写死为模拟BACK，M2写死为模拟START按键 
	                  BOOT： GA15_BOOT.bin
	1.0X0800B000->0X0801B000

日期:2023/12/06           APP： 固件:GA15_APP_200_holl.bin
	1.版本改为200；
	2.自定义按键M1和M2改回默认第二模式和Xbox game bar键；
	3.增加龙讯7911升级中转IIC相关代码（SCL:PA5  SDA:PA6）;
	4.增加PA8/PA9控制主板背后装饰灯PWM和DMA初始化，一边设置为红灯，一边设置为蓝灯；
	5.PB12作为控制背后装饰灯调节机制（未完成）

日期:2023/12/11           APP： 固件:GA15_APP_2023_12_11.bin
	1.增加串口控制RGB逻辑，未写保存接口
	2.默认初始化为自定义RGB

日期:2023/12/13           APP： 固件:GA15_APP_2023_12_13.bin
	1.RGB增加保存接口，默认修改模式自动保存，自定义：模式0xFE保存，模式0xFF为透传
	2.当从未保存过RGB参数时，默认保存为模式1，上位机复位操作保存的也是模式1

日期:2023/12/14           APP： 固件:GA15_APP_2023_12_14.bin
	1.修改上位机到GD32 RGB部分串口协议，修改保存接口，初步用串口助手调试OK
	2.进烧录模式前修改0x0801B000数据为0xddccbbaa，使其可以用工具进烧录模式

日期:2023/12/19   BOOT固件:GM15_GA15_BOOT_103.bin   APP固件:GA15_APP_2023_12_19.bin
	BOOT:
	1.版本102->103
	2.增加PF7引脚判断，为低不枚举USB设备，为高正常枚举USB设备
	3.受PB4低电平影响，优先判断PF7为低进APP
	APP:
	1.调试后背装饰灯，目前改为红橙黄绿青蓝紫颜色1S切换一次
	2.由于拔插手柄不掉电，增加PF7逻辑，为低表示手柄拔下，为高表示手柄插上，
初始化过程中手柄拔下需配置(PB6,PB7,PB10,PB11,PB4,PB1)为下拉，手柄插上需配置为上拉
	3.键鼠模式读完8字节后需写41字节数据，配合左右手柄芯片正常工作
	4.烧录模式逻辑变化，现改为长按START键或者通过软件进烧录模式，上位机后续支持一键升级

日期:2023/12/20   BOOT固件:GM15_BOOT_103.bin   APP固件:GA15_APP_2023_12_20.bin
	BOOT:
	1.增加PB4为低时判断PF7
	APP:
	1.关闭震动时发IIC数据为0包

日期:2023/12/21   BOOT固件:GM15_GA15_BOOT_103.bin
	BOOT:
	1.由于不掉电，在跳APP函数后面加一个软复位，同时保留AR18一样按住home键进烧录模式且模式灯闪

日期:2023/12/22   APP固件:GM15_APP_2023_12_22.bin
	1.校准模式关灯，退出校准模式开灯
	2.底层:同时短按START键加RB键切换摇杆装饰灯模式，同时长按START键加RB键开关灯
	3.键鼠模式切换延时1S，为了摇杆装饰灯切换一下更明显
	4.去掉长按START键进烧录模式

日期:2023/12/25   APP固件:GM15_APP_2023_12_25.bin
	1.校准模式关RGB灯的同时亮度参数为0

日期:2023/12/27   APP固件:GM15_APP_2023_12_27.bin
	1.初始化识别频率和亮度为0时，强制默认值为频率5档，亮度4档
	2.刷屏IIC（PA5，PA6）可以不需要连接手柄，但是需要单片机有电
	3.第一点要保存

日期:2023/12/29   APP固件:GM15_APP_2023_12_29.bin
	1.代码模块化整理，其他内容没变

日期:2024/1/4   APP固件:GM15_APP_2024_1_4.bin
	1.增加串口进烧录，校准，键鼠模式切换，王工会开发上位机进烧录（基于串口）
	2.后背装饰灯改为品红色（色号（255，0，255））
	3.由于手柄接触问题导致IIC通信失败在后续进入while(1)后摇杆装饰灯不亮，将读取摇杆装饰灯RGB放while循环中
	4.上述问题优化导致校准模式IIC通讯问题，调换IIC读取顺序

日期:2024/1/10   APP固件:GM15_APP_2024_1_10.bin
	1.增大扳机最小值的偏移量，校准后更容易打到255
	2.优化马达数值
	3.优化摇杆打到边缘时处理的摇杆值
	4.版本号200->100


日期:2024/1/15   APP固件:GM15_APP_2024_1_15.bin
	1.马达开关增加闪烁3下模式灯，间隔100ms
	2.阿尔卑斯摇杆增大内死区
	3.增加机身RGB灯调节颜色，开关接口，需配合最新上位机（上位机默认为关闭机身RGB灯状态，底层为默认紫色，需在上位机手动开启机身RGB开关，再调节颜色才有效）

日期:2024/1/16   APP固件:GM15_APP_2024_1_16.bin
	1.改马达概率不震BUG，OUT包有效且马达为开强制置一
	2.摇杆灯亮度默认改为2档

日期:2024/1/18   APP固件:GM15_APP_2024_1_18.bin
	1.改需求，键鼠切换键短按为呼出软键盘(Ctrl+Win+o),长按切模式，home键短按为Xbox game bar，长按为返回桌面(Win+d)
	2.两个自定义按键默认为无功能键
	3.修改摇杆校准偏移量

日期:2024/1/19   APP固件:GM15_APP_2024_1_19.bin
	1.键鼠切换键短按为呼出软键盘(Ctrl+Win+o),长按切模式，home键短按为Xbox game bar，长按为返回桌面(Win+d)，改发包首字节自增。

日期:2024/1/26   APP固件:GM15_APP_2024_01_26_101.bin，GM15_APP_2024_01_26_201.bin
	1.版本100->101 200->201 101为alps摇杆 201为holl摇杆
	2.修改默认状态下扳机初始最大最小值，增大扳机最大值偏移量，解决一边震动另一边扳机有值问题

日期:2024/1/30   APP固件:GM15_APP_102_2024_01_30.bin GM15_APP_202_2024_01_30.bin
	1.改关机状态下且某个手柄被拔下状态下接适配器机身RGB会亮一下，机身RGB增加1500ms非阻塞延时
	2.改关马达状态下不能调摇杆RGB灯BUG
	3.改摇杆RGB在上位机改模式之后物理改模式不成功问题
	4.加独立看门狗初始化
	5.默认摇杆RGB为第9模式，机身RGB默认为品红(255,0,255)
	6.无手柄状态下屏蔽所有IIC操作（除刷屏固件IIC）
	7.版本号101-102  201->202

日期:2024/1/31   APP固件:GM15_APP_103_2024_01_31.bin GM15_APP_203_2024_01_31.bin
	1.改摇杆RGB自定义调节颜色BUG，BUG为可以改色，但改亮度后灯不正常
	2.去掉键鼠模式下串口与上位机配合弹软键盘
	3.减小摇杆死区	
	4.版本102->103  202->203

日期:2024/3/15   APP固件:GM15_104_2024_03_15.bin GM15_204_2024_03_15.bin
	1.修改键鼠模式下不能调节摇杆灯问题；
	2.右扳机加大最大最小值偏移量；
	3.右扳机震动获取OUT包不插0；
	4.键鼠模式下不启用马达；
	5.解APP先打开 再接手柄灯不亮BUG
	6.优化左右手柄零死区归零问题
	7.版本103->104  203->204

日期:2024/3/19   APP固件:GM15_105_2024_03_19.bin GM15_205_2024_03_19.bin
	1.修改马达震动问题，使用Xbox工具时右手柄插0，同时扳机值不为0时增大PWM占空比（490），马达起振为1.5V；
	2.上位机启用时Xbox值为0；
	3.版本104->105  204->205